

|  |
| --- |
| **24.04.2024 № 21.1-03/740** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **30.04.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Выполнение работ по текущему ремонту дренажной системы здания корпуса высоких энергий (литера Е)** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | Не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | В течение 15 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Один этап |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЭДО |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | 60 календарных месяцев с момента подписания УПД в ЭДО |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | Не предусмотрено |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Не предусмотрено |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | 1 усл. ед. |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во | Ставка НДС(%) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту дренажной системы здания корпуса высоких энергий (литера Е) | 43.22.11.190 | Усл. ед. | 1 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ** |  |  |
|  №  | Шифр единичной расценки | Наименование  | Ед. изм. | Кол-во | Ставка НДС (%) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
|  1 | ГЭСН46-04-003-02 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | м3 | 0,45 |  |  |  |
|  2 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0,55116 |  |  |  |
|  3 | ГЭСН01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0,055 |  |  |  |
|  4 | ГЭСНр69-01-028-01 | Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром: 1 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1 м2 при глубине до 3 м // прим. очистка существующих колодцев №№ 53, 54 | м3 | 0,785 |  |  |  |
|  5 | ГЭСН27-04-016-05 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: в "обойме" | 1000 м2 | 0,29395 |  |  |  |
|  5.1 | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 352,74 |  |  |  |
|  6 | ГЭСН23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0,64302 |  |  |  |
|  6.1 | 02.2.05.04-2092 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 8,03775 |  |  |  |
|  7 | ГЭСН23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0,1557 |  |  |  |
|  7.1 | 08.1.02.06-1008 | Люк полимерно-композитный легкий | шт | 3 |  |  |  |
|  7.2 | ТЦ\_05.1.01.09\_78\_7814198916\_17.04.2024\_01 | Кольцо железобетонное с днищем ДК-10.9 паз/гребень д=1000 мм | шт | 3 |  |  |  |
|  7.3 | ТЦ\_05.1.01.13\_78\_7814198916\_25.03.2024\_01 | Крышка для железобетонного кольца ПП10 д=1000мм | шт | 3 |  |  |  |
|  8 | ГЭСН46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 // прим. пробивка отверстий в элементах колодцев | 100 отверстий | 0,06 |  |  |  |
|  9 | ГЭСН23-01-034-01 | Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами: диаметр 200 мм // прим. Труба дренажная диаметром 160 | 100 м | 0,9 |  |  |  |
|  9.1 | 24.3.03.06-0007 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 160 мм | м | 92,25 |  |  |  |
|  10 | ГЭСН05-02-002-01 | Устройство дренирующего слоя // прим. устройство "елочки" из щебня в дренажном "чулке" | м3 | 13,92 |  |  |  |
|  10.1 | 02.2.05.04-2092 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 15,312 |  |  |  |
|  11 | ГЭСН36-01-008-05 | Засыпка пазух объемом: до 200 м3 грунтами несвязными | 1000 м3 | 0,0135 |  |  |  |
|  11.1 | 02.1.01.02 | Грунт | м3 | 13,635 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Выполнение работ по текущему ремонту дренажной системы здания корпуса высоких энергий (литера Е)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание** |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту дренажной системы здания корпуса высоких энергий (литера Е) (ОКПД2 43.22.11.190) |
|  | Основание  | 2.1. Поступление грунтовых вод в кабельные лотки помещений линейного ускорителя (пом.189, 190 здания корпуса высоких энергий), расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, лит. Е |
|  | Сроки и условия выполнения работ | -Срок выполнения работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания контракта. -Работы будут выполняться в условиях действующего медицинского учреждения без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью. Все работы выполняются Подрядчиком в рабочее время Заказчика с 9.00 до 17.30. Работы во внеурочное время, выходные и праздничные дни выполняются по отдельному письменному согласованию с Заказчиком. |
|  | Адрес объекта закупки | 197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом 68, литера Е. |
|  | Цели и задачи выполнения работ | Защита медицинского оборудования от возможного повреждения из-за поступления грунтовых вод в кабельный лоток. |
| 6. | Объем и содержание выполняемых работ  | В соответствии с ведомостью объемов работ  |
| 7. | Основные требования к подрядчику, качеству работ | * 1. До начала выполнения работ должен быть назначен ответственный за организацию работы на Объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по Объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.
	2. Для организации прохода работников Подрядчика на территорию Заказчика, Подрядчик до начала работ должен предоставить список своих работников с указанием паспортных данных.
	3. Подрядчик до начала работ обязан оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями документов по стандартизации и нормативных правовых актов.
	4. Обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем.
	5. Во время проведения работ требуется обязательное присутствие на объекте ответственного руководителя работ.
	6. Обеспечить в ходе производства работ соблюдение правил охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности и требований экологии.
	7. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ. Складирование материалов, оборудования и других грузов на территории возможно в месте, согласованном с Заказчиком.
	8. В случае, если Объекту или его частям в результате проведения работ будет причинен ущерб или обнаружены утраты, или повреждения имущества, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.
	9. Подрядчик не допускает и контролирует в течение всего рабочего времени в период нахождения на территории Объекта соблюдение своими сотрудниками требования о запрете употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно появление на Объекте в состоянии алкогольного и (или) наркотического или иного токсического опьянения. Курение на территории Объекта категорически запрещено.
	10. Информировать Заказчика о каждом виде выполненных работ, обеспечить освидетельствование и промежуточную приемку скрытых работ непосредственно после их выполнения.
	11. Незамедлительно поставить в известность представителя Заказчика при выявлении неучтенных дополнительных работ для оперативного принятия решений. Направить в адрес Заказчика письменное уведомление.
	12. Вести общий журнал работ (форма КС-6), журнал входного контроля. Указанная документация должна находится на объекте и предъявляться Заказчику для проверки по его требованию.
	13. Осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ.
	14. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций, действующих на дату подписания контракта.
	15. Материалы, применяемые при выполнении работ, должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации). При подборе материалов для работ Подрядчик обязательно согласовывает с Заказчиком качественные характеристики товаров. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовываются с Заказчиком.
	16. Соблюдать при выполнении работ требования к качеству и безопасности работ, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими документами.
 |
| 8. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 календарных месяцев с момента подписания УПД в ЭДО |
| 9. | Приложения  | План дренажа (участок за КВЭ) |

План дренажа (участок за КВЭ)

